Kosztorys ofertowy

Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Rejonu w Gorzowie Wlkp.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Opis robót** | Jed. przed. | ilość | Cena jedno. | Cena netto |
| **II piętro drzwi wejściowe** | | | |  |  |
| 1. | Demontaż ościeżnicy skrzydła drzwiowego | szt | 1 |  |  |
| 2. | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 | szt | 1 |  |  |
| 3. | Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone | M2 | 2.080 |  |  |
| 4. | Skrzydła drzwiowe nowe | M2 | 2.080 |  |  |
| 5. | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami | szt | 1 |  |  |
| 6. | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych | szt | 1 |  |  |
| 7. | Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych z wymalowaniem na ościeżach | M2 | 1.032 |  |  |
| 8. | Wymiana cokolików w jednym miejscu z jednego rzędu płytek | m | 0.80 |  |  |
| **Pokój nr 28** | | | |  |  |
| 9. | Wymiana listwy progowej | m | 0.83 |  |  |
| **Pokój nr 24** | | | |  |  |
| 10. | Wymiana listwy cokołowej MDF | m | 2.53 |  |  |
| **Korytarz** | | | |  |  |
| 11. | Wykucie z muru podokienników MDF | m | 1.60 |  |  |
| 12. | Osadzenie podokienników MDF ponad 1.5m w ścianach z cegieł | szt | 1 |  |  |
| 13. | Wymiana płytek klinkierowych o wym. 25 x 12 parapet -pierwsza | Płyt. | 1 |  |  |
| 14. | Wymiana lub uzupełnienie płytek klinkierowych o wymiarach 25 x 12 w cokolikach każda następna | Płyt. | 2 |  |  |
| 15. | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st C | szt | 1 |  |  |
| 16. | Rozebranie podłóg z paneli na wpust | M2 | 13.818 |  |  |
| 17. | Posadzka z paneli podłogowych wraz z cokołem | M2 | 13.818 |  |  |
| **Wydział realizacji inwestycji** | | | |  |  |
| 18. | Demontaż z ościeżnicy skrzydła drzwiowego | szt | 1 |  |  |
| 19. | Skrzydła drzwiowe nowe | M2 | 2.080 |  |  |
| 20. | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami | szt | 1 |  |  |
| 21. | Założeniu na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych | szt | 1 |  |  |
| 22. | Naprawa ościeżnicy stalowej | m | 2 |  |  |
| 23. | Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic | M2 | 1.918 |  |  |
| **Pokój nr 30** | | | |  |  |
| 24. | Demontaż z ościeżnicy skrzydła drzwiowego | szt | 1 |  |  |
| 25. | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 | szt | 1 |  |  |
| 26. | Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone | M2 | 1.91 |  |  |
| 27. | Skrzydła drzwiowe nowe | M2 | 1.91 |  |  |
| 28. | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych | szt | 1 |  |  |
| 29. | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej | szt | 1 |  |  |
| 30. | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami | szt | 1 |  |  |
| 31. | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych | szt | 1 |  |  |
| 32. | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach szerokości do 25 cm | m | 4.82 |  |  |
| 33. | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew. gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym | M2 | 2.217 |  |  |
| 34. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- podłoży gipsowych z gruntowaniem | M2 | 2.217 |  |  |
| 35. | Malowanie farbami emulsyjnymi pow. wew.- podłoży gipsowych z gruntowaniem- dodatek za każde dalsze malowanie | M2 | 2.217 |  |  |
| 36. | Wymiana cokolików w jednym miejscu z jednego rzędu płytek | m | 0.80 |  |  |
| **Pokój nr 10** | | | |  |  |
| 37. | Demontaż z ościeżnicy skrzydła drzwiowego | szt | 1 |  |  |
| 38. | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 | szt | 1 |  |  |
| 39. | Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone | M2 | 2.080 |  |  |
| 40. | Skrzydła drzwiowe nowe | M2 | 2.080 |  |  |
| 41. | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami | szt | 1 |  |  |
| 42. | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych | Szt. | 1 |  |  |
| 43. | Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych z wymalowaniem na ościeżach | M2 | 1.084 |  |  |
| 44. | Wymiana cokolików w jednym miejscu z jednego rzędu płytek | m | 0.84 |  |  |
| 45. | Zdejmowanie śrub | szt | 6 |  |  |
| 46. | Dwukrotne malowanie preparatami olejowymi / bejcą / boazerii z płyty drewnianej | M2 | 0.636 |  |  |
| 47. | Skręcanie połączeń śrubami | szt | 6 |  |  |
| **Przyziemie** | | | |  |  |
| 48. | Demontaż ościeżnicy skrzydła drzwiowego | szt | 1 |  |  |
| 49. | Wykucie z muru ościeżnic metalowych o pow. do 2 m2 | szt | 1 |  |  |
| 50. | Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone | M2 | 2.080 |  |  |
| 51. | Skrzydła drzwiowe nowe | M2 | 2.080 |  |  |
| 52. | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych | szt | 1 |  |  |
| 53. | Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych z wymalowanie na ościeżach | M2 | 1.084 |  |  |
| 54. | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami | szt | 1 |  |  |
| 55. | Wykucie z muru ościeżnic PCV ponad 2 m2 | M2 | 2.293 |  |  |
| 56. | Wykucie strzępi, zamurowanie otworu cegłami na zaprawie cementowo-wapiennej | M3 | 1.12 |  |  |
| 57. | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach | M2 | 2.80 |  |  |
| 58. | Tynki / gładzie/ jednowarstwowe wew. gr 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie | M2 | 2.80 |  |  |
| 59. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-podłoży gipsowych z gruntowaniem | M2 | 2.80 |  |  |
| 60. | Wykonanie tynku mineralnego | M2 | 1.09 |  |  |
| 61. | Wykonanie tynku zwykłego na zewnątrz | M2 | 1.80 |  |  |
| 62. | Gładzie gipsowe na zewnątrz | M2 | 1.80 |  |  |
| 63. | Malowanie dwukrotne na zewnątrz | M2 | 1.80 |  |  |
| 64. | Demontaż daszku wraz z usunięciem miejsc po mocowaniu daszku | szt | 1 |  |  |
| 65. | Wstawienie w ścianie kratki wentylacyjnej | szt | 1 |  |  |
| **Roboty towarzyszące** | | | | | |
| 1 | Zabezpieczenie podłóg folią w miejscach napraw i wymiany drzwi | M2 | 72 |  |  |
| Wartość robót netto | | | | |  |
| Podatek Vat 23 % | | | | |  |
| Wartość robót brutto | | | | |  |

………………………………………………… ………………………………………………………….

/miejscowość, data/ / podpis wykonawcy / pełnomocnika