# Kosztorys Ofertowy

Na naprawę linii kablowej 0,4kV zasilającej stację kamer oraz znaki aktywne na rondzie w Świebodzinie DK- 92

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis pozycji kosztorysowych** | **Obmiar** | **J.m.** | **Koszt jedn.** | **Wartość** |

| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *przegląd / konserwacja połączeń zasilania znaków aktywnych C-9/U5c* | 4 | szt. |  |  |
| 2 | *rozłączenie i podłączenie przewodów pod zaciski - przekrój żył do 16mm2* | 48 | szt. |  |  |
| 3 | *ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m* | 1 | odc. |  |  |
| 4 | *lokalizacja miejsca uszkodzenie kabla o długości do 500m* | 1 | szt. |  |  |
| 5 | *ręczne odkopanie kabla (szerokość do 1,0m i gł. 0,8m)* | 2 | m |  |  |
| 6 | *montaż w rowie muf przelotowych na kablach energetycznych do 1kV z żyłami Cu, kabel wielożyłowy do 70 mm2* | 2 | szt. |  |  |
| 7 | *ręczne zasypywanie kabla w wykopie(grunt kat. III)* | 2 | m |  |  |
| 8 | *Pomiar rezystancji izolacji linii kablowych* | 1 | pomiar |  |  |
| 9 | *Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania* | 1 | prób |  |  |
| 10 | *Badania i pomiary instalacji uziemiającej* | 1 | szt. |  |  |
|  | **Razem:** |  |  |  |  |
|  | **Podatek VAT:** |  |  |  |  |
|  | **Razem kosztorys:** |  |  |  |  |