Przedmiar robót

Remont elewacji budynku administracyjnego i budynku portierni na Obwodzie Drogowym w Strzelcach Kraj. ul. Aleja Piastów 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jed. miary | ilość |
| Budynek administracyjny |
| 1. | Wymiana podbitki z tworzyw sztucznych bez wymiany istniejącego rusztu drewnianego | M2 | 40.28 |
| 2. | Wymiana kratek wentylacyjnych | Szt.  | 2 |
| 3. | Oczyszczenie i malowanie rur instalacji gazowej ø 4 cm | mb | 17.60 |
| 4. | Demontaż rur spustowych plastikowych, montaż nowych rur spustowych fi 100 z blachy ocynkowanej wraz z uchwytami. | mb | 14.00 |
| 5. | Demontaż rynien plastikowych , montaż nowych rynien fi 125 z blachy ocynkowanej wraz z uchwytami | mb | 44.40 |
| 6. | Uzupełnienie tynków zewnętrznych do 0.5 m2  | szt | 1.00 |
| 7. | Oczyszczenie i umycie elewacji przed gruntowaniem i malowaniem | M2 | 168.11 |
| 8. | Gruntowanie pow. do malowania | M2 | 168.11 |
| 9. | Dwukrotne malowanie elewacji | M2 | 168.11 |
| 10. | Przegląd instalacji odgromowej –sprawdzenie mocowań , itp. | szt | 1 |
| 11 | Obudowanie kranu na zewnętrznej ścianie płytkami elewacyjnymi | M2 | 0.9 |
| Budynek portierni |
| 1. | Demontaż daszku z tworzyw sztucznych na ruszcie drewnianym | M2 | 2 |
| 2. | Wymiana podbitki z tworzyw sztucznych bez wymiany rusztu drewnianego | M2 | 11.94 |
| 3. | Wymiana okna o wymiarze 1.15 m x 1.15 m na okno plastikowe | M2 | 1.33 |
| 4. | Wymiana czterech okien o wymiarach 0.70 m x 0.90 m na okna plastikowe | M2 | 2.52 |
| 5. | Uzupełnienie tynków zewnętrznych do 0.5 m2 | szt | 1 |
| 6. | Oczyszczenie i mycie elewacji przed gruntowaniem i malowaniem | M2 | 47.76 |
| 7. | Gruntowanie pow. do malowania | M2 | 47.76 |
| 8. | Dwukrotne malowanie elewacji | M2 | 47.76 |
| 9. | Montaż daszku aluminiowego o wymiarach 1600 mm x 900 mm kolor brązowy |  |  |
| 10. | Gruntowanie ścian wewnętrznych | M2 | 45 |
| 11. | Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych | M2 | 45 |