Kosztorys ofertowy

Remont elewacji budynku administracyjnego i budynku portierni na Obwodzie Drogowym w Skwierzynie ul. Gorzowska 17 działka nr 223

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jed. miary | ilość | Cena jed. w zł. | Wartość netto |
| Budynek administracyjny | | | | | |
| 1. | Demontaż 6 krat okiennych, oczyszczenie krat do stopnia St1 , dwukrotne przemalowanie krat i ponowny montaż na okna | M2 | 9.00 |  |  |
| 2. | Demontaż daszku z blachy stalowej na stalowym ruszcie | szt | 2 |  |  |
| 3. | Montaż daszku wykonanego z aluminium i poliwęglanu litego o wym. minimum dł.190 cm, głębokość 95 cm. | szt | 2 |  |  |
| 4. | Demontaż dwóch gniazd elektrycznych | szt | 2 |  |  |
| 5. | Naprawa schodów wykonanych z płytek ceramicznych | M2 | 0.23 |  |  |
| 6 | Ręczne oczyszczenie odtłuszczenie, umycie i przemalowanie blach na murkach, maszcie i drabinie | M2 | 30.91 |  |  |
| 7. | Demontaż rynien, montaż nowych rynien fi 150 z blachy ocynkowanej wraz z uchwytami | mb | 55.00 |  |  |
| 8. | Demontaż rur spustowych , montaż nowych rur spustowych fi 100 z blachy ocynkowanej wraz z uchwytami | mb | 23.00 |  |  |
| 9. | Naprawa elewacji z żywic / punktowo/ | M2 | 0.50 |  |  |
| 10. | Oczyszczenie i umycie elewacji z żywic | M2 | 44.51 |  |  |
| 11. | Naprawa struktury – spękania liniowe i punktowe | M2 | 4.93 |  |  |
| 12. | Oczyszczenie i umycie elewacji przed gruntowaniem i malowaniem | M2 | 268.48 |  |  |
| 13. | Gruntowanie pow. do malowania | M2 | 268.48 |  |  |
| 14. | Dwukrotne malowanie elewacji | M2 | 268.48 |  |  |
| 15. | Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitów wewnątrz budynku | M2 | 25.49 |  |  |
| 16. | Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian wewnątrz budynku | M2 | 35.83 |  |  |
| 17. | Przegląd instalacji odgromowej -sprawdzenie mocowań itp. | szt | 1 |  |  |
| 18. | Oczyszczenie, odtłuszczenie i wymalowanie „skrzyneczki” energetycznej | M2 | 1.36 |  |  |
| Budynek portierni | | | | |  |
| 1. | Naprawa struktury-spękania powierzchniowe | M2 | 2.75 |  |  |
| 2. | Demontaż rynien, montaż nowych rynien fi 120 z blachy ocynkowanej wraz z uchwytami | mb | 3.10 |  |  |
| 3 | Demontaż rur spustowych, montaż nowych rur fi 70 z blachy ocynkowanej wraz z uchwytami | mb | 2.70 |  |  |
| 4. | Oczyszczenie i umycie elewacji przed gruntowaniem i malowaniem | M2 | 34.43 |  |  |
| 5. | Gruntowanie pow. do malowania | M2 | 34.43 |  |  |
| 6. | Dwukrotne malowanie elewacji | M2 | 34.43 |  |  |
| 7. | Oczyszczenie i mycie elewacji z żywic | M2 | 4.33 |  |  |
| 8. | Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitów wewnątrz budynku | M2 | 7.64 |  |  |
| 9. | Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian wewnątrz budynku | M2 | 25.83 |  |  |
| 10. | Wymiana dwóch gniazd elektrycznych- hermetycznych | szt | 2 |  |  |
| Wartość netto | | | | |  |
| Należny podatek Vat | | | | |  |
| Wartość brutto | | | | |  |