Kosztorys ofertowy

Remont elewacji budynku na ul. Zielenieckiej 1G w Gorzowie Wlkp. administrowanego przez Obwód Drogowy w Skwierzynie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jed. miary | ilość | Cena jed. w zł. | Wartość netto |
| Budynek administracyjny | | | | | |
| 1. | Uporządkować przyłącze telefoniczne przechodzące przez ścianę budynku/ uchwyty, kanał z PCV / | szt | 1 |  |  |
| 2. | Wymiana istniejącej instalacji odgromowej | Kpl. | 1 |  |  |
| 3. | Wymiana okładziny ścian typu „Siding” wraz z rusztem/ demontaż istniejących paneli i rusztu, montaż nowych paneli na nowym ruszcie/ | M2 | 46.88 |  |  |
| 4. | Uzupełnienie ocieplenia budynku wykonanego z styropianu o grubości 10 cm | M2 | 5 |  |  |
| 5. | Wymiana narożnika paneli typu „Siding” | mb | 7.50 |  |  |
| 6. | Oczyszczenie stolarki okiennej, zeskrobanie łuszczącej się farby. Szpachlowanie ubytków ,malowanie farba podkładową i olejną stolarki o pow. do 1 m2 | M2 | 1.88 |  |  |
| 7. | Oczyszczenie stolarki okiennej, zeskrobanie łuszczącej się farby. Szpachlowanie ubytków ,malowanie farba podkładową i olejną stolarki o pow. powyżej 1 m2 | M2 | 8.80 |  |  |
| 8. | Ręczne odtłuszczenie i umycie detergentem istniejących paneli | M2 | 103.32 |  |  |
| 9. | Oczyścić istniejący maszt z rdzy , zanieczyszczeń . Wykonać gruntowanie i malowanie farbą wierzchnią. | Szt. | 1 |  |  |
| 10 | Wymiana okien drewnianych o wymiarach 1.10 x 1.10 na okna plastikowe o tych samych wymiarach wraz z wykonaniem obróbek wewnątrz i na zewnątrz budynku | Szt. | 4 |  |  |
| 11 | Wymiana podokienników zewnętrznych .  Demontaż starych i montaż nowych z blachy ocynkowanej | szt | 4 |  |  |
| 12. | Wymiana pasa podrynnowego z blachy ocynkowanej na dł. 12.50 m i szerokości 35 cm na dwóch ścianach | M2 | 8.76 |  |  |
| 13. | Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitów wewnątrz budynku / wiatrołap/ | M2 | 3.96 |  |  |
| 14. | Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian wewnątrz budynku | M2 | 30.06 |  |  |
| 15. | Zdjęcie starej wykładziny PCV w rulonie wraz z listwami przyściennymi | M2 | 21.90 |  |  |
| 16. | Ułożenie nowej wykładziny PCV o grubości 2.2 mm i grubości w-wy ścieralnej 0.5 mm | M2 | 21.90 |  |  |
| 17. | Ułożenie listw przyściennych z PCV  o szerokości 5 cm | mb | 20 |  |  |
| 18. | Wymiana progu wejściowego drewnianego | szt | 1 |  |  |
| 19. | Wymiana listew progowych metalowych w pomieszczeniach wewnątrz budynku | mb | 9 |  |  |
| Wartość netto | | | | |  |
| Należny podatek Vat | | | | |  |
| Wartość brutto | | | | |  |