ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ CENOWY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | Razem |
| 1 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej | m² | 27.32 |  |
| 2 | Czyszczenie i regulacja rynien | m | 30 |  |
| 3 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości kominów wentylacyjnych dachowych o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m² | 6 |  |
| 4 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi kominów wentylacyjnych dachowych o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm | m² | 6 |  |
| 5 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm | m² | 6 |  |
| 6 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m² | 300 |  |
| 7 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach | m² | 200 |  |
| 8 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków | m² | 100 |  |
| 9 | Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikatowymi | m² | 300 |  |
| 10 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowej masy tynkarskiej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- cokół | m² | 105 |  |
| 11 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowej masy tynkarskiej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwa wierzchnia - cokół | m² | 105 |  |
| 12 | Remont i konserwacja instalacji odgromowej z pierwszym i drugim pomiarem instalacji po remoncie | kmp. | 1 |  |
| 13 | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza | m² | 11 |  |
| 14 | Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub żeliwnych | m² | 11 |  |
| 15 | Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub żeliwnych - pierwszy raz | m² | 11 |  |
| 16 | Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub żeliwnych - drugi raz | m² | 11 |  |
|  |  |  | suma | |