Przedmiar

Remont i konserwacja magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Strzelcach Kraj.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jed. obmiaru | Obmiar |
| 1. | Zabezpieczenie plandeki/ścian bocznych/, urządzeń i sprzętu | Rycz. | 1 |
| 2. | Zmycie woda z dodatkiem środka przeznaczonego do mycia i odtłuszczania powierzchni konstrukcji metalowych przed ich oczyszczeniem i nakładaniem powłok ochronnych | M2 | 25.00 |
| 3. | Czyszczenie konstrukcji kratowych ocynkowanych do stopnia ST 3 lub PMa3 lub Psa3 | M2 | 25.00 |
| 4. | Trójwarstwowe malowanie natryskiem bezpowietrznym lub pędzlem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi- system epoksydowy, dwuskładnikowy o wysokiej zawartości cynku, dla klasy korozyjności środowiska C5i, NDFT 320 um | M2 | 25.00 |
| 5. | Wymiana skorodowanych śrub i nakrętek konstrukcyjnych na nowe nierdzewne M20 x 120 | Komp. | 1.00  / 68 śrub/ |
| 6. | Wymiana skorodowanych śrub rzymskich i stężeń z linek stalowych 8 mm | Komp. | 1.00  / 17 śrub rzymskich i 85 zacisków do lin / |
| 7. | Naprawa bram wjazdowych, wymiana stężeń, lokalne wymiany blach | Komp. | 1.00 |
| 8. | Wykonanie prac naprawczych ścian budynku technicznego / zeskrobanie starej powłoki gipsowej , zaimpregnowanie ścian środkiem przeciwwilgociowym, nałożenie nowych powłok gipsowych | M2 | 8.63 |
| 9. | Dwukrotne malowanie ścian zewnętrznych budynku technicznego | M2 | 35.40 |
| 10. | Montaż blachy ze stali kwasoodpornej na narożnik budynku technicznego na wys. 3.7 mb i szerokość 100 cm | M2 | 3.70 |
| 11. | Dwukrotne malowanie sufitu | M2 | 10.89 |
| 12. | Dwukrotne malowanie ścian wewnątrz budynku technicznego | M2 | 35.40 |
| 13. | Naprawa ściany wraz z odkuciem skorodowanych i luźnych warstw tynku, uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne, wykonanie tynku zewnętrznego kat. II. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi  2.5 m x 13 m | M2 | 32.50 |
| 14 | Wykonanie opierzenia ściany szczytowej z blachy ocynkowanej  Szerokość 0.7 na , długość 13 m | M2 | 9.10 |
| 15. | Szpachlowanie ściany 2.50 x 1 | M2 | 2.50 |
| 16. | Dwukrotne malowanie ściany 2.50 x4.10 | M2 | 10.25 |