ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ CENOWY

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Ogólny zakres robót | j.m. | ilość | wartość netto |
| 1 | KNNR 7 0601-04 z.o.3.4. | Obudowa z płyt:PW8/B-01,PW8/B-Sc1 - demontaż | m² | 178 |  |
| 2 | KNR 2-05 0121-07 z.o.7. | Okna stalowe o masie do 0.25 t w halach i budynkach (świetliki)- demontaż | t | 0.5 |  |
| 3 | kalkulacja własna | siatki stalowe o masie do 0.25 t w halach i budynkach (świetliki)- demontaż | t | 0.3 |  |
| 4 | KNR 2-05 0121-01 z.o.7. | Bramy otwierane o masie do 0.5 t w halach i budynkach - demontaż | t | 1.5 |  |
| 5 | KSNR 7 0601-04 | Obudowa z płyt:PW8/B-01,PW8/B-Sc1 | m² | 198 |  |
| 6 | KNR-W 2-05 0101-05 | Hale typu lekkiego - stężenia słupów | t | 1 |  |
| 7 | KNR-W 2-02 1032-01 | Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie ( 3\*14) | m² | 42 |  |
| 8 | kalkulacja własna | Wykonanie instalacji niezbędnej do przyłączenia napędów elektrycznych i innych urządzeń niezbędnych do pracy automatyki bram | kpl. | 1 |  |
| 9 | KNR-W 7-12 0103-01 z.o.3.2. | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m² | 88 |  |
| 10 | KNR 7-12 0103-02 z.o.3.2. | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m² | 356 |  |
| 11 | KNR 7-12 0103-03 z.o.3.2. | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m² | 54 |  |
| 12 | KNR-W 7-12 0204-01 z.o.3.2. | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m² | 88 |  |
| 13 | KNR-W 7-12 0204-02 z.o.3.2. | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m² | 356 |  |
| 14 | KNR-W 7-12 0204-03 z.o.3.2. | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m² | 54 |  |
| 15 | KNR-W 7-12 0213-01 z.o.3.2. | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m² | 88 |  |
| 16 | KNR-W 7-12 0213-02 z.o.3.2. | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m² | 356 |  |
| 17 | KNR-W 7-12 0213-03 z.o.3.2. | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m² | 54 |  |
| 18 | KNR 4-01 0804-03 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu | miejsc. | 10 |  |
| 19 | KNR-W 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 50 |  |
| 20 | KNR-W 4-01 0207-02 | Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach | m | 50 |  |
| 21 | kalkulacja własna | Remont istniejącej instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach | kpl. | 1 |  |
| 22 | kalkulacja własna | Demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji elektrycznej i innych instalacji oraz wszystkich elementów które wymagają przełożenia w związku z przyjętą technologią robót wewnątrz i na zewnątrz budynku | kpl. | 1 |  |
| 23 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu , odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m³ | 20 |  |
| 24 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu , odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m³ | 20 |  |
| 25 | kalkulacja własna | Opłata za utylizacje odpadów | kpl. | 1 |  |
|  |  |  | suma |  |  |

………………………………….

podpis