|  |  |
| --- | --- |
| *(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)* | FORMULARZ CENOWY |

**Dostawa i instalacja cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego dla budynku biurowego GDDKiA, Rejon w Gorzowie Wlkp.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **ilość** | **Cena jednostkowa netto**  **[ zł ]** | **Wartość netto [ zł ]**  **kol.3 x kol.4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Punkty kamerowe** | | | | |
|  | Sieciowy rejestrator 4 kanałowy Cyfrowy HDCVI | 1 szt. |  |  |
|  | Kamera kopułowa HD-CVI 4Mpx IR | 2 szt. |  |  |
|  | dedykowany dysk twardy 3 TB 3,5 | 1 szt. |  |  |
|  | Uchwyt na kamery | 2 szt. |  |  |
|  | okablowanie kamer | - |  |  |
|  | Konfiguracja systemu montaż rejestratora w szafie rack | - |  |  |
| **Domofon** | | | | |
|  | analogowy domofon zintegrowany z centralą telefoniczną 2 przyciskowy z osprzętem | 1 szt. |  |  |
|  | osprzęt instalacyjny otwieranie drzwi( elektro zaczep, gałko klamka) | - |  |  |
|  | instalacja osprzętu otwierania drzwi | - |  |  |
|  | zasilacz buforowy z akumulatorem | - |  |  |
|  | wykonanie okablowania domofonu | - |  |  |
|  | instalacja domofonu podłączenie do centrali, konfiguracja i uruchomienie | 1 szt. |  |  |
|  | Pastylki zbliżeniowe | 14 szt. |  |  |
| **Czujki ruchu** | | | | |
|  | czujki ruchu typu PIR | 20 szt. |  |  |
|  | Zmiana płyty głównej centrali na taką, która obsłuży nową ilość czujek (min. 4 strefy uzbrajania) i przeniesienie centrali do pomieszczenia serwerowni, dotychczasową obudowę centrali wykorzystać do instalacji rozszerzenia centrali | - |  |  |
|  | czujnik dymu-ognia w pomieszczeniu serwerowni. | 1 szt. |  |  |
|  | konfiguracja systemu zgodnie z wytycznymi zamawiającego | - |  |  |
|  | szyfrator przy wejściu do pomieszczenia serwerowni | - |  |  |
| **RAZEM netto (poz. 1 –18)** | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2018 roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*