Załącznik nr 2

Formularz cenowy

FORMULARZ CENOWY

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Ogólny zakres robót | j.m. | ilość | Wartość netto |
|  **Remont bram garażowych** |
| 1. | KNR 04-01-0354-1000 | Wykucie z muru bram o pow. ponad 2 m2 | m² | 14.044 |  |
| 2. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż bram segmentowej zwijanej sterowanej automatycznie z 5 szt. Pilotów z podłączeniem i uruchomieniem | m² | 15.124 |  |
| 3.  | KNR-W 04-01-0212-0100 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m³ | 0.208 |  |
| 4. | KNR-W 04-01-0203-0100 | Analogia uzupełnienie betony w posadzce | m³ | 0.208 |  |
| 5. | KNR-W 04-01-0726-0100 | Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III o podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów o pow. do 1m2 w 1 miejscu ościeża | m² | 6.584 |  |
| 6. | KNNR 00-05-0111-0100 | Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm – podłoże betonowe | m | 10.000 |  |
| 7.  | KNNR 00-05-0203-0500 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,7 mm2 wciągane w kanały zamknięte | m | 10.000 |  |
| Razem remont bram garażowych netto  |  |
| **Remont bramy wjazdowej** |
| 1. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż bramy wjazdowej samonośnej przesuwnej starowanej automatycznie z 11 szt. Pilotami z podłączeniem i uruchomieniem | m² | 6.720 |  |
| 2. | KNR-W 2-01-0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 15.000 |  |
| 3. | KNNR5-0206-06 | Przewody kabelkowe 3x2,2o YKY układane w gruncie | m | 15.000 |  |
| Razem brama wjazdowa netto |  |
| Ogółem netto / bramy garażowe + brama wjazdowa/ |  |
| Podatek VAT ….. % |  |
| Razem brutto |  |

…………………….. dnia ………………………. …………………………………………..

 / podpis wykonawcy/