Załącznik nr 3

Kosztorys ofertowy

Remont budynku magazynu soli OD Skwierzyna / BM Gorzów Wlkp.

Lokalizacja ul. Zieleniecka 1G 66-400 Gorzów Wlkp.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jed. miary | ilość | Cena jed. w zł. | Wartość netto |
| Budynek magazynu soli | | | | | |
| 1. | Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na ścianie żelbetowej | M2 | 16.5 |  |  |
| 2. | Wymiana papy nad opierzeniem / materiał do wymiany należy dobrać do zamontowanego na dachu – dachówka bitumiczna / | M2 | 16.5 |  |  |
| 3. | Miejscowe naprawy elementów betonowych | M3 | 0.15 |  |  |
| 4. | Malowanie opasek ostrzegawczych na elementach betonowych wewnątrz i zewnątrz budynku magazynu soli rozpuszczalnikową farbą akrylową po uprzednim przyszykowaniu pow. do malowania | M2 | 5.40 |  |  |
| 5. | Konserwacja bram wjazdowych poprzez oczyszczenie i dwukrotne powlekanie powierzchni drewnianych preparatami do impregnacji drewna | M2 | 94.00 |  |  |
| 6. | Konserwacja sufitowych powierzchni drewnianych poprzez oczyszczenie i dwukrotne powlekanie powierzchni drewnianych preparatami do impregnacji drewna | M2 | 103.24 |  |  |
| 7. | Wymiana dwóch belek drewnianych/ klejonych, impregnowanych / na konstrukcji wjazdowej bram | M3 | 0.23 |  |  |
| 8. | Wymiana drzwi w sterowni wraz z ościeżnicą /ościeżnica drewniana drzwi pilśniowe / | M2 | 1.40 |  |  |
| 9. | Docieplenie ścian i sufitów w pomieszczeniu sterowni poprzez ułożenie styropianu o gr. 3 cm | M2 | 23 |  |  |
| 10. | Ułożenie płyt OSB gr 2 cm na ścianach i suficie w pomieszczeniu sterowni | M2 | 23 |  |  |
| 11. | Uzupełnienie płyt ze sklejki na zewnętrznej ścianie sterowni | M2 | 1.8 |  |  |
| 12. | Ułożenie płyt OSB n a zewnętrznej ścianie sterowni | M2 | 6.60 |  |  |
| 13. | Renowacja posadzki w pomieszczeniu sterowni poprzez nałożenie warstwy ochronnej chlorokauczukowej | M2 | 5 |  |  |
| 14. | Wymiana rynien z PCV nad bramami wjazdowymi na rynny fi 125 z blachy ocynkowanej / wymiana w dwóch miejscach/ | mb | 11 |  |  |
| 15. | Mechaniczne oczyszczenie i umycie ścian żelbetowych magazynu soli | M2 | 159.27 |  |  |
| 16. | Zagruntowanie ścian i dwukrotne malowanie ścian rozpuszczalnikową farbą akrylową | M2 | 159.27 |  |  |
| 17. | Oczyszczenie , usunięcie rdzy z okuć i elementów stalowych wrót | M2 | 1.92 |  |  |
| 18. | Malowanie elementów stalowych farbą chlorokauczukową | M2 | 1.92 |  |  |
| 19. | Dokręcenie i umocowanie poszczególnych elementów wrót | M2 | 2.6 |  |  |
| 20. | Oczyszczenie i odmalowanie skrzynki energetycznej | M2 | 1.20 |  |  |
| 21. | Wymiana dwóch lamp nad bramami na lampy LED hermetyczne zewnętrzne o mocy 50 W | szt | 2 |  |  |
| Wartość netto | | | | |  |
| Należny podatek Vat | | | | |  |
| Wartość brutto | | | | |  |