**ZAŁĄCZNIK NR 6**

Wykaz wylotów do pomiarów zanieczyszczeń dla wykonania przedmiotu umowy w zakresie poprawności działania systemu odwadniającego dla II jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów – Nowa Sól odc. I od km 272+650 do km 286+043

*Zadanie: „Wykonanie analizy porealizacyjnej dla II jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów – Nowa Sól odc. I od km 272+650 do km 286+043 z wyłączeniem ekranów akustycznych na obiekcie mostowym MS-4, w zakresie skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem oraz poprawności działania systemu odwadniającego”*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Nr drogi /miejscowość/ | Lokalizacja | Str. drogi | Urządzenie podczyszczające  | Rodzaj odbiornika | Wydana decyzja, pozwolenie wodnoprawne (nr, z dnia, przez kogo wydane i data obowiązywania)  |
| [km]  | [m] |
| 1. | II jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów – Nowa Sól odc. I od km 272+650 do km 286+043 z wyłączeniem obiektu mostowego MS-4 | 275 | 901,66 | L | Separator i osadnik | Rzeka Odra | DŚ.II.7322.43.2017 wydana przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Ważna do 26.09.2027r. |
| 2. | 277 | 059,30 | L | Separator i osadnik | Kanał H |
| 3. | 277 | 059,30 | L | Separator i osadnik | Kanał H |
| 4. | 280 | 361,94 | L | Separator i osadnik | Kanał Zimny Potok |
| 5. | 280 | 361,94 | L | Separator i osadnik | Kanał Zimny Potok |
| 6. | 282 | 761,61 | L | Separator i osadnik | Kanał Zawadka |
| 7. | 282 | 761,61 | L | Separator i osadnik | Kanał Zawadka |