Kosztorys ofertowy

Remont linii napowietrznych niskiego napięcia nn wraz z wymianą opraw oświetleniowych na Obwodzie Drogowym w Strzelcach Kraj. ul. Aleja Piastów 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jed. miary | ilość | Cena jed. w zł. | Wartość netto |
| 1. | Wymiana przewodów gołych na izolowane AsXSn 4x35 mm2 + AsXSn 2x25 mm2 linii napowietrznej nn na istniejących słupach – 8 szt. (oczyszczenie słupów ze zbędnych konstrukcji , izolatorów; połączenie z istniejącą linią izolowaną ,osprzęt ENSTO ) | m | 215 |  |  |
| 2. | Wymiana napowietrznych przyłączy nn na izolowane AsXSn 4 x 25 mm2 ( ok. 30m/1 szt. wymiana stojaków na dachu – budynek biurowy, garaże, warsztat ) wraz z wymianą WLZ zasilającej budynek biurowy ( kabel YKY 4 x 10 mm2 – około 50 m) osprzęt  ENSTO. | Szt. | 3 |  |  |
| 3. | Wymiana przewodów linii oświetleniowej na izolowane AsXSn 2 x 25 mm2 na istniejących słupach – 8 szt. ( oczyszczenie słupów ze zbędnych konstrukcji , izolatorów; połączenie z istniejącą linią izolowaną 2 kpl.; osprzęt ENSTO ) | m | 246 |  |  |
| 4. | Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach / oprawa SGS 101/70 W Philips ze źródłem światła SON-T pius 70 W , wysięgnik 1 m z konstrukcją mocującą na słup ŻN, osprzęt izolowany ENSTO ) | kpl | 8 |  |  |
| Wartość netto | | | | |  |
| Należny podatek Vat | | | | |  |
| Wartość brutto | | | | |  |

…………………………………………………………………..

/ podpis Wykonawcy /