ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ CENOWY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | wartość brutto |
| 1 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m² | 200 |  |
| 2 | Odbicie tynków zewnętrznych tradycyjnych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m² | m² | 200 |  |
| 3 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie | m² | 200 |  |
| 4 | Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikatowymi | m² | 200 |  |
| 5 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości kominów wentylacyjnych dachowych o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm oraz bram stalowych (stan wyjściowy powierzchni B) | m² | 40 |  |
| 6 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi kominów wentylacyjnych dachowych o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm oraz bram stalowych | m² | 40 |  |
| 7 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm oraz bram stalowych | m² | 40 |  |
| 8 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m² | 121 |  |
| 9 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3 | m² | 121 |  |
| 10 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej | m² | 18 |  |
| 11 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej | m | 14 |  |
| 12 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej | m | 15 |  |
| 13 | Krycie dachów papą podkładową i termozgrzewalną na podłożu betonowym | m² | 121 |  |
|  |  |  | suma |  |