Kosztorys ofertowy

Remont elewacji budynku magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Skwierzynie ul. Gorzowska 17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jed. miary | ilość | Cena jed. w zł. | Wartość netto |
| Budynek magazynu soli | | | | | |
| 1. | Wykucie miejscowych ognisk korozji punktowej /elementy zbrojenia, pręty montażowe / oczyszczenie metodami mechanicznymi ,zabezpieczenie poprzez dwukrotne malowanie farbą epoksydową | szt | 130 |  |  |
| 2. | Wykucie podłużnych ognisk korozji prętów /elementy zbrojenia, pręty montażowe / oczyszczenie metodami mechanicznymi ,zabezpieczenie poprzez dwukrotne malowanie farbą epoksydową | mb | 22.40 |  |  |
| 3. | Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie lub mycie wysokociśnieniowe | M2 | 397.74 |  |  |
| 4. | Skucie luźnych i odparzonych tynków, wyrównanie podłoża | M2 | 3 |  |  |
| 5. | Wykonanie wypraw tynkarskich cementowo - wapiennych tynk kat. III | M2 | 397.74 |  |  |
| 6. | Dwukrotne malowanie farbą elewacyjną wierzchniego stosowania | M2 | 397.74 |  |  |
| 7. | Naprawa spękań w ścianach szczytowych wykonana w technologii opisanej w OPZ pkt. 4 | mb | 9.80 |  |  |
| 8. | Wykonanie przepustu instalacji do wytwarzania solanki z rury PCV dwudzielnej | szt | 1 |  |  |
| 9. | Naprawa mocowania prowadnicy wrót | szt | 2 |  |  |
| 10. | Rozbiórka istniejącej opaski z płyt chodnikowych o wym. 30 x 30 na podsypce cementowo - piaskowej | M2 | 25.20 |  |  |
| 11. | Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego o wymiarach 15 x 30 na ławie betonowej | mb | 21.60 |  |  |
| 12. | Ułożenie opaski z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z materiału Zamawiającego  / materiał Zamawiającego - kostka betonowa / | M2 | 48 |  |  |
| 13. | Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 20 x 30 na ławie betonowej z materiału Zamawiającego  / Materiał Zamawiającego – krawężnik / | mb | 46 |  |  |
| 14. | Oczyszczenie i dwukrotne malowanie elementów metalowych | M2 | 0.78 |  |  |
| 15. | Odnowienie drzwi i wrót metalowych poprzez oczyszczenie i jednokrotne malowanie | M2 | 74.20 |  |  |
| 16. | Wykonanie dodatkowych kotew w prowadnicach wrót | szt | 12 |  |  |
| Wartość netto | | | | |  |
| Należny podatek Vat | | | | |  |
| Wartość brutto | | | | |  |