Kosztorys ofertowy

Remont magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Skwierzynie ul. Gorzowska 17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis robót | Jed. miary | ilość | cena jed. w zł | Cena netto w zł |
| 1. | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | M2 | 42.24 |  |  |
| 2. | Demontaż blach czołowych | mb | 44.00 |  |  |
| 3. | Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapiennej, grubość murowanej ściany 36 cm | M3 | 16.59 |  |  |
| 4. | Wykonanie tynków na nowo wymurowanych powierzchniach . Tynki technologicznie dopasować do już istniejących / również wewnątrz budynku / | M2 | 83,52 |  |  |
| 5. | Uzupełnienie pęknięć w konstrukcji /wykucie bruzd o głębokości i szerokości ¼ i1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej | mb | 30.00 |  |  |
| 6. | Pokrycie bruzd pasmami tynku kat. III | mb | 30.00 |  |  |
| 7. | Założenie klamer spinających | szt | 5.00 |  |  |
| 8. | Impregnacja 2-krotna desek przez oczyszczenie i smarowanie preparatami olejowymi / wiatrownice / | M2 | 9.12 |  |  |
| 9. | Wymiana blachy profilowanej w wrotach magazynowych z dwóch stron budynku / blachę dobrać do istniejącej , blacha powlekana trapezowa na łatach/ | M2 | 17.60 |  |  |
| 10. | Malowanie 2-krotne farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1m2 | M2 | 4.62 |  |  |
| 11. | Impregnacja 2-krotna desek- pasy podrynnowe przez smarowanie preparatami olejowymi | M2 | 6.12 |  |  |
| 12 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m | szt | 12 |  |  |
| Wartość netto |  |
| Należny podatek wat |  |
|  Wartość brutto |  |