|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | | | **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | |
| *Remont placu na OD STRZELCE KRAJEŃSKIE* | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  | | |
|  | | Numer |  | | Jedn. | Ilość | Cena |  | | |
| Lp. | | Specyfikacji | Wyszczególnienie robót | | miary | jednostek | jedn. | Wartość | | |
|  | | Technicznej |  | |  |  | zł | zł | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| **I** | | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY** | |  |  |  |  | | |
| 1. | | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej | | m2 | 3 043 |  |  | | |
| **II** | | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** | | | | | | | |
| 2. | | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno o średniej grubości 3 cm | | m2 | 2 790 |  |  | | |
| 3. | | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W w ilości 75 kg/m2 | | Mg | 228 |  |  | | |
| **III** | | **D-03.00.00** | **ODWODNIENIE** | |  |  |  |  | | |
| 5. | | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni i wpustów | | szt | 12 |  |  | | |
|  | |  | **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT netto** | |  |  |  |  | | |
|  | |  | **PODATEK VAT 23%** | |  |  |  |  | | |
|  | |  | **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT brutto** | |  |  |  |  | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2016rok

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )*