ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY

Generalna Dyrekcja Dróg   
Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

Rejon w Żarach

ul. Wapienna 4

68 – 300 Żary

**Dotyczy zamówienia na:**

Wymiana bram i remont pomieszczeń garażowych na terenie Obwodu Drogowego w Trzebielu ul. Tuplicka 23

**Dla:**

GDDKiA O/ZG Rejon Żary ul. Wapienna 4, Żary 68 – 200

**Wykonawca:**

.………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………*

.……………………………………………………………………………………………………………………………………

*(NIP, REGON)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **ilość** | **wartość netto** |
| **1** | KNR 0-25 0102-03 | Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji szkieletowych przed właściwym czyszczeniem (słupy) | m² | 21 |  |
| **2** | KNR 7-12 0101-03 z.o.3.2. | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m² | 103 |  |
| **3** | KNR-W 7-12 0101-02 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) | m² | 321 |  |
| **4** | KNR 7-12 0204-03 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych | m² | 103 |  |
| **5** | KNR 7-12 0204-02 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych | m² | 321 |  |
| **6** | KNR-W 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 59 |  |
| **7** | KNR 4-01 0203-01 | Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego | m³ | 9 |  |
| **8** | KSNR 7 0601-04 | Obudowa z płyt:PW8/B-01,PW8/B-Sc1 | m² | 242 |  |
| **9** | KNNR 7 0601-04 z.o.3.4. | Obudowa z płyt:PW8/B-01,PW8/B-Sc1 - demontaż | m² | 249 |  |
| **10** | KNR 4-04 1105-01 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km | m³ | 29 |  |
| **11** | KNR 4-04 1105-02 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km | m³ | 29 |  |
| **12** | KNNR 7 0503-08 z.o.3.4. | Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż | m² | 74 |  |
| **13** | KNNR 7 0503-03 z.o.3.4. | Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m² aluminiowe - demontaż | m² | 43 |  |
| **14** | KNR-W 2-02 1032-01 | Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie Krotność = 4 | m² | 12 |  |
| **15** | KNR 2-02 1106-06 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane grysem bazaltowym grubości 30 mm | m² | 355 |  |
| **16** | kalkulacja własna | Przełożenie istniejącej instalacji elektrycznej w kanały z rur ochronnych w miejscach styku i przejścia przez płyty warstwowe | kpl. | 1 |  |
| **17** | kalkulacja własna | Wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do wykonania bram przemysłowych | kpl. | 1 |  |
| **18** | kalkulacja własna | Demontaż wyciągów wentylacyjnych | kpl. | 5 |  |

**Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia o nazwie**:

.……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Za całkowitą cenę brutto**:

……………………………………………………………………………………………………………………………NETTO

*(słownie)*

……………………………………………………………………………………………………………………………VAT

*(słownie)*

…………………………………………..……………………………………………………………………………..BRUTTO

*(słownie*

**Dane kontaktowe:**

.………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(imię i nazwisko osoby prowadzącej spraw, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)*

………………………………….

podpis